|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [**Список листов**](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CKurbanAV%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%95%D0%98%D0%90%D0%A1%5C%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%5C2013%5C%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%201%20%D0%BA%D0%B2.%202013.xls#'Список листов'!A1) |  |
| **Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества** |
|  | **2 квартал** |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | показатель аварийности на канализационных сетях (количество засоров для самотечных сетей (единиц на км)) | 0,000 |
| 2 | общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 89 |
| 2.1 | взвешенные вещества | 21 |
| 2.2 | БПК |  14 |
| 2.3 | аммоний-ион | 14  |
| 2.4 | нитрит-анион |  14 |
| 2.5 | фосфаты (по Р) | 14 |
| 2.6 | нефтепродукты | 3 |
| 2.7 | микробиология | 9 |
| 3 | количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 29 |
| 3.1 | взвешенные вещества | 0 |
| 3.2 | БПК | 6 |
| 3.3 | аммоний-ион | 4 |
| 3.4 | нитрит-анион | 14 |
| 3.5 | фосфаты (по Р) | 5 |
| 3.6 | нефтепродукты | 0 |
| 3.7 | микробиология | 0 |
| 4 | Комментарии | 0 |